KSF 시스템마루틀 시방서

가. 적용범위

(1) 본 시방은 KSF 시스템마루틀 설치공사에 적용한다.

(2) 본 공사에 사용되는 부자재는 KS규격에 준한다.

나. 시공부위

(1)  강당용 : KSF 시스템마루틀

(2) 교실용 : KSF 시스템마루틀

다. 공작도 및 견본품

(1) 도급자는 제작 및 설치에 필요한 제작도면 설치 상세도를 작               성하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

(2) 견본품

도급자는 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

라. 강당용 KSF 시스템마루틀 재료 및 규격

(1) 받침대 : 1.6T-60×120×30

(2) 각재 : 35×60×1195

(3) BASE철판 : 1.6T-100×100

(4) 방진고무 : 23×80

(5) 기타 부재는 도면에 의한다.

마. 교실용 KSF 시스템마루틀 재료 및 규격

(1) 받침대 : 1.6T-60×120×20

(2) 각재 : 30×60×1195

(3) BASE철판 : 1.6T-80×80

(4) 방진고무 : 14×80

(5) 기타 부재는 도면에 의한다.

# 구조체 단차이

체육관용 140mm이상(마감재포함 내수합판12mm+후로링22mm)

교실용 100mm이상(마감재포함 내수합판12mm+후로링15mm)

바. 설치

(1) 바닥의 상태는 깨끗이 청소되어야 한다.

(2) 마루틀 간격

ㅇ KSF 시스템마루틀(강당용) : 400～450MM

ㅇ KSF 시스템마루틀(교실용) : 400～450MM

(3) 건물내부의 마감을 결정 하기전 시공에 참여하여 마루틀 설치를 위한 적정

마감선을 협의한다.

(4)  시공전 걸레받이가 교실 사각으로 균일한 높이로 시공되어           있는지 확인한다.

(5) 걸레받이 하단선에 마루널의 두께 만큼 제외하고 허용오차

±10MM 이내의 범위에서 시공한다.

(6) 마루널의 규격(길이)에 따라 마루틀의 간격이 약간의 차이가 있을 수 있다.

※ 마루널의 이음부위는 반드시 마루틀이 설치되어야 하며 시공전 마루널의 규격을          확인한 후 설치작업에 들어간다.

(7)  바닥과의 고정은 본드를 원칙으로 한다.

(8) 각실 출입문 부위는 고정철물을 바닥문틀에 최대한 근접시켜 시공           시킨다.(10cm이내)

※ 출입문 주위는 사람의 왕래가 많고 하중이 가장 많이 작용함.

(9) 가이드 홀더와 조절볼트의 매설깊이는 10MM 이상으로 한다.

(10) 관리자는 수평확인 하여 걸레받이 설치 등의 문제점 발견시 도면에          check하고 마루널 시공 전 걸레받이를 수정토록 하고 수시 점검한다.

(11) 수평조정이 완전히 끝나면 현장관리자 입회하에 내장목공 책임자와            수평 확인 후 인수인계 하여 마루널 시공에 착수하며 시공시 수시           확인하여 정밀 시공 될 수 있도록 한다.

※ 추후 하자한계를 명확히 한다.

(12) 강당 및 교실 시공시 합판은 반드시 못으로 고정하도록 하며 간격           은 @450 이하로 한다.

※ 강당 및 교실 마루널 시공시 합판과는 반드시 본드 부착을 혼용 하도록 유도             한다.

※ 내수합판(2440mm) 시공은 KSF 시스템마루틀 방향과 교차         되도록 시공 한다.

(13) 마루널 시공시 반드시 마루틀 마다 고정못을 사용하도록 한다.

(14) 환기구 하부는 내장목공이 특별히 보강토록 한다.

사. 현장관리

(1) 반입 및 적재

ㅇ.  자재의 현장반입은 3일전 실시하며 적정온도 및 습도를 유지한다.

ㅇ.  자재의 보관은 깨끗하고 건조하여야 한다.

(2) 안전관리

ㅇ. 설치작업 전 작업 부분에 안전규정에 준한 안전시설을 하여야 한다.

ㅇ. 작업자에게 현장상황에 따른 기본적인 개인 안전 장구를 지급하여 현장 내에서          항상 휴대 활용토록 한다.

ㅇ. 기타 이외 사항은 산업안전보건법에 따른 안전규정에 준한다.