일  일  환  경  점  검  표

안전한 현장! 깨끗한 현장! 행복한 현장!!

○○건설(주) ○○○○○○현장

현 장 명			점 검 자
점 검 일			현장소장
취약지점	점 검 항 목			점검결과			점검내용
				양호	미흡
비산먼지 발생사업신고	- 신고된 비산먼지 저감시설과 동일하게 저감시설이 운영 되고 있는가?			○
출입구	- 환경전담요원을 배치하여 고압살수를 시행하고 세륜시설이 적정 운영되는가? - 출입구와 주변 도로는 청결한가?				×
야적	- 야적구간에 방진벽이 설치되고 방진덮개는 잘 덮어 관리 되고 있는가?(1일 이상 보관시) - 금일 작업구간에 대하여 야적되지 않도록 시공하였는가?			○
현장내 통행로	- 현장내 통행로는 저속으로 운행하게 하며(20km/hr 이하로 속도규제 포지판 설치) 살수하여 비산먼지를 저감하고 있는가?			○
싣기 및 내리기	- 비산먼지 저감을 위해 싣기 및 내리기시 살수를 실시하고 있는가?(살수시설 준비 상태 포함)			○
수송(운반)	- 모든 운반차량의 적재함 덮개는 설치하고 운행 하는가? (현장내 운반 포함, 토사 등 운반차량)			○
연마, 도장 뿜칠, 철거	- 연마작업, 도장작업, 뿜칠, 철거 등 비산먼지 발생 작업시 해당 작업부위에 방진막(망)을 설치하였는가? (연마시 집진기 가동 포함)			○
절단	- 야외절단(목재/석재/흄관 등)시 간이칸막이 설치 또는 집진시설(청소기 등)을 가동하여 비산먼지를 저감하고 있는가?			○
성토면 절토면	- 성토면 및 절토면 등의 비산먼지 관리는 잘 되고 있는가? (법면 보호시설 및 살수 등)			○

지적개선
	全		後